<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100.000053125" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100.000053125" y1="0" x2="100.000053125" y2="45.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100.000053125" y1="45.39" x2="0" y2="45.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45.39" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>http://v.st/
2015-11-02</text>
<text>B</text>
<text>Y</text>
<text>X</text>
<text>+3</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dc-dc-converter">
<packages>
<package name="NMA">
<description>&lt;b&gt;DC-DC CONVERTER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E1,8-4">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 1.8 mm, diameter 4 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0204V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="1X08-CLEANBIG">
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="TC33X">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Teensy3.0 2">
<packages>
<package name="TEENSY_3.0_BASIC-PGM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="nh-ic">
<description>&lt;b&gt;Integrated circuits&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Some packages copied from ref-packages.lbr.
&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by Nils Hintze &amp;lt;n.hintze@elektronikpage.net&amp;gt;&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="dc-dc-converter" package="NMA" value="RB-0512D"/>
<element name="C1" library="rcl" package="E1,8-4" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="E1,8-4" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="E1,8-4" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="adafruit" package="C025-024X044" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="adafruit" package="C025-024X044" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="adafruit" package="C025-024X044" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="adafruit" package="C025-024X044" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="adafruit" package="C025-024X044" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="adafruit" package="C025-024X044" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="Teensy3.0 2" package="TEENSY_3.0_BASIC-PGM" value="TEENSY_3.0_BASIC-PGM"/>
<element name="IC3" library="adafruit" package="DIL14" value="QUAD_OPAMPP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC10" library="nh-ic" package="DIL14" value="MCP4922-E/P"/>
<element name="IC9" library="adafruit" package="DIL14" value="QUAD_OPAMPP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="adafruit" package="0204V" value="10k"/>
<element name="R13" library="adafruit" package="0204V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="adafruit" package="0204V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="adafruit" package="0204V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R18" library="adafruit" package="0204V" value="75r">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R19" library="adafruit" package="0204V" value="75r">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC5" library="maxim" package="SOT23" value="MAX6105">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="adafruit" package="C025-024X044" value="1.0uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C17" library="adafruit" package="C025-024X044" value="1.0uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VECTREX" library="adafruit" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2.5" library="maxim" package="SOT23" value="MAX6102">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="adafruit" package="C025-024X044" value="1.0uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C15" library="adafruit" package="C025-024X044" value="1.0uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP4" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED5MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit" package="LED5MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="adafruit" package="LED5MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="0204V" value="400R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="0204V" value="400R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="0204V" value="400R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X08-CLEANBIG" value=""/>
<element name="IC2" library="nh-ic" package="DIL14" value="MCP4922-E/P"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="0204V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="0204V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="adafruit" package="0204V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="adafruit" package="0204V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="adafruit" package="0204V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP10" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="adafruit" package="0204/7" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TM1" library="adafruit" package="TC33X" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TM2" library="adafruit" package="TC33X" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="AGND">
<contactref element="U$1" pad="AGND"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="VECTREX" pad="4"/>
<contactref element="VECTREX" pad="6"/>
<contactref element="VECTREX" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC2.5" pad="3"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="8"/>
<contactref element="IC10" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="JP10" pad="3"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="JP10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="5"/>
<contactref element="IC9" pad="10"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="U$1" pad="VBAT"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC9" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC2.5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-12V">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC9" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DACX">
<contactref element="IC10" pad="10"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="X+">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="VECTREX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="Y+">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="VECTREX" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="VIN"/>
<contactref element="IC10" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VREF5">
<contactref element="IC10" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="DACY">
<contactref element="IC10" pad="14"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="U$1" pad="20/A6"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC10" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DIN">
<contactref element="IC10" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!SS1">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="IC10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!SS0">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="14"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC2.5" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VREF2.5">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="YFB">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED3">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="23/A9"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="22/A8"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="21/A7"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U$1" pad="14/A0"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U$1" pad="15/A1"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U$1" pad="16/A2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U$1" pad="17/A3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U$1" pad="18/A4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U$1" pad="19/A5"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+3V">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3.3V"/>
<contactref element="U$1" pad="3.3V1"/>
</signal>
<signal name="DACZ">
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC9" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC9" pad="12"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="TM1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC9" pad="8"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="TM2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC9" pad="9"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="TM2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="6"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="TM1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP8" pad="3"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DACW">
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="VECTREX" pad="5"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
