[:SENSe]:GSM[:FORMat]:AQPSk:IMBalance | command/query

Gets or sets the Alpha QPSK Sub-channel Power Imbalance Ratio (SCPIR).

Command Syntax: | [:SENSe]:GSM[:FORMat]:AQPSk:IMBalance <value>
<value> | ::= | Real number
Query Syntax: | [:SENSe]:GSM[:FORMat]:AQPSk:IMBalance?
Returns | ::= | Real number
Remarks: | <none>
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.GsmEdgeEvolution.Interfaces.MeasurementExtension.AqpskSubchannelPowerImbalanceRatio

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |