[:SENSe]:LTE[:FORMat]:DLINk:TXANtenna | command/query

Gets or sets the number of TX Antenna ports that the signal uses.

Command Syntax: | [:SENSe]:LTE[:FORMat]:DLINk:TXANtenna <value>
<value> | ::= | "One" | "Two" | "Four"
Query Syntax: | [:SENSe]:LTE[:FORMat]:DLINk:TXANtenna?
Returns | ::= | "One" | "Two" | "Four"
Remarks: | <none>
Example: |
    :LTE:DLIN:TXAN "One"
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Lte.Interfaces.MeasurementExtension.NumberOfTXAntennas Agilent.SA.Vsa.Lte.NumberOfTXAntennasType

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |