[:SENSe]:GSM[:FORMat]:MODulation | command/query

Gets or sets the modulation scheme to use when not auto-detecting modulation scheme.

Command Syntax: | [:SENSe]:GSM[:FORMat]:MODulation <value>
<value> | ::= | "NormalSymbolRateGmsk" | "NormalSymbolRate8Psk" | "NormalSymbolRate16Qam" | "NormalSymbolRate32Qam" | "HighSymbolRateQpsk" | "HighSymbolRate16Qam" | "HighSymbolRate32Qam" | "NormalSymbolRateAqpsk"
Query Syntax: | [:SENSe]:GSM[:FORMat]:MODulation?
Returns | ::= | "NormalSymbolRateGmsk" | "NormalSymbolRate8Psk" | "NormalSymbolRate16Qam" | "NormalSymbolRate32Qam" | "HighSymbolRateQpsk" | "HighSymbolRate16Qam" | "HighSymbolRate32Qam" | "NormalSymbolRateAqpsk"
Remarks: | <none>
Example: |
    :GSM:MOD "NormalSymbolRateGmsk"
Version: | 14.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.GsmEdgeEvolution.Interfaces.MeasurementExtension.ModulationScheme Agilent.SA.Vsa.GsmEdgeEvolution.ModulationScheme

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |