[:SENSe]:LTE[:FORMat]:DLINk:TXANtenna:REFerence | command/query

Gets or sets a value indicating whether to use the user-specified Tx antenna port as reference

Command Syntax: | [:SENSe]:LTE[:FORMat]:DLINk:TXANtenna:REFerence <value>
<value> | ::= | 0 | 1
Query Syntax: | [:SENSe]:LTE[:FORMat]:DLINk:TXANtenna:REFerence?
Returns | ::= | 0 | 1
Remarks: | <none>
Example: |
    :LTE:DLIN:TXAN:REF 0
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Lte.Interfaces.MeasurementExtension.UseAntenna

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |