[:SENSe]:LTE[:FORMat]:ULINk:PUSCh:DFTSwap | command/query

Gets or sets a value indicating whether PUSCH DFT Swap is enabled.

Command Syntax: | [:SENSe]:LTE[:FORMat]:ULINk:PUSCh:DFTSwap <value>
<value> | ::= | 0 | 1
Query Syntax: | [:SENSe]:LTE[:FORMat]:ULINk:PUSCh:DFTSwap?
Returns | ::= | 0 | 1
Remarks: | <none>
Example: |
    :LTE:ULIN:PUSC:DFTS 0
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Lte.Interfaces.MeasurementExtension.IsPuschDftSwapEnabled

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |