[:SENSe]:LTE:DECode:PUSCh:RI:OFFSet | command/query

Gets or sets the PUSCH RI Offset Index.

Command Syntax: | [:SENSe]:LTE:DECode:PUSCh:RI:OFFSet <value>
<value> | ::= | Integer number
Query Syntax: | [:SENSe]:LTE:DECode:PUSCh:RI:OFFSet?
Returns | ::= | Integer number
Remarks: | <none>
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Lte.Interfaces.MeasurementExtension.PuschRIOffsetIndex

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |