[:SENSe]:TEDS[:FORMat]:SLOT | command/query

Gets or sets a value indicating the slot format.

Command Syntax: | [:SENSe]:TEDS[:FORMat]:SLOT <value>
<value> | ::= | "NormalUplinkBurst" | "NormalDownlinkBurst" | "RandomAccessBurst" | "ControlUplinkBurst"
Query Syntax: | [:SENSe]:TEDS[:FORMat]:SLOT?
Returns | ::= | "NormalUplinkBurst" | "NormalDownlinkBurst" | "RandomAccessBurst" | "ControlUplinkBurst"
Remarks: | <none>
Example: |
    :TEDS:SLOT "NormalUplinkBurst"
Version: | 16.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Teds.Interfaces.MeasurementExtension.SlotFormat Agilent.SA.Vsa.Teds.SlotFormat

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |