[:SENSe]:LTE[:FORMat]:DUPLex | command/query

Gets or sets the Duplex Mode (FDD or TDD).

Command Syntax: | [:SENSe]:LTE[:FORMat]:DUPLex <value>
<value> | ::= | "Fdd" | "Tdd"
Query Syntax: | [:SENSe]:LTE[:FORMat]:DUPLex?
Returns | ::= | "Fdd" | "Tdd"
Remarks: | <none>
Example: |
    :LTE:DUPL "Fdd"
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Lte.Interfaces.MeasurementExtension.DuplexMode Agilent.SA.Vsa.Lte.DuplexModeType

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |