[:SENSe]:TDSCdma:TIME:SLOT | command/query

Gets or sets the analysis timeslots.

Command Syntax: | [:SENSe]:TDSCdma:TIME:SLOT <value>
<value> | ::= | "TimeSlot0" | "TimeSlot1" | "TimeSlot2" | "TimeSlot3" | "TimeSlot4" | "TimeSlot5" | "TimeSlot6" | "DownlinkPilotTimeSlot" | "UplinkPilotTimeSlot"
Query Syntax: | [:SENSe]:TDSCdma:TIME:SLOT?
Returns | ::= | "TimeSlot0" | "TimeSlot1" | "TimeSlot2" | "TimeSlot3" | "TimeSlot4" | "TimeSlot5" | "TimeSlot6" | "DownlinkPilotTimeSlot" | "UplinkPilotTimeSlot"
Remarks: | <none>
Example: |
    :TDSC:TIME:SLOT "TimeSlot0"
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Tdscdma.Interfaces.MeasurementExtension.AnalysisTimeslots Agilent.SA.Vsa.Tdscdma.AnalysisTimeSlotTypes

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |