[:SENSe]:RFID[:FORMat]:MODE | command/query

Gets or sets the current measurement mode.

Command Syntax: | [:SENSe]:RFID[:FORMat]:MODE <value>
<value> | ::= | "ModulationAnalysis" | "CWAnalysis" | "Both"
Query Syntax: | [:SENSe]:RFID[:FORMat]:MODE?
Returns | ::= | "ModulationAnalysis" | "CWAnalysis" | "Both"
Remarks: | <none>
Example: |
    :RFID:MODE "ModulationAnalysis"
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Rfid.Interfaces.MeasurementExtension.MeasurementMode Agilent.SA.Vsa.Rfid.MeasurementMode

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |