[:SENSe]:W16E[:FORMat]:PRESet | command

Preset all measurement attributes to default values for the specified standard profile.

Command Syntax: | [:SENSe]:W16E[:FORMat]:PRESet <profile>
<profile> | ::= | "Ieee80216Bandwidth10Mhz" | "TtaPhase2Wibro" | "Ieee80216Bandwidth5Mhz"
Remarks: | <none>
Example: |
    :W16E:PRES "Ieee80216Bandwidth10Mhz"
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Ieee80216Ofdma.Interfaces.MeasurementExtension.Preset Agilent.SA.Vsa.Ieee80216Ofdma.ProfileType

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |