[:SENSe]:LTE[:FORMat]:TDD:DWGPconfig | command/query

Gets or sets the Dw/GP/Up Length for TDD.

Command Syntax: | [:SENSe]:LTE[:FORMat]:TDD:DWGPconfig <value>
<value> | ::= | "Configuration0" | "Configuration1" | "Configuration2" | "Configuration3" | "Configuration4" | "Configuration5" | "Configuration6" | "Configuration7" | "Configuration8"
Query Syntax: | [:SENSe]:LTE[:FORMat]:TDD:DWGPconfig?
Returns | ::= | "Configuration0" | "Configuration1" | "Configuration2" | "Configuration3" | "Configuration4" | "Configuration5" | "Configuration6" | "Configuration7" | "Configuration8"
Remarks: | <none>
Example: |
    :LTE:TDD:DWGP "Configuration0"
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Lte.Interfaces.MeasurementExtension.SpecialSubframeConfiguration Agilent.SA.Vsa.Lte.SpecialSubframeConfigurationType

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |