[:SENSe]:RFID[:FORMat]:RET:CODing:INVert | command/query

Gets or sets a value indicating whether to invert the line coding for the return link.

Command Syntax: | [:SENSe]:RFID[:FORMat]:RET:CODing:INVert <value>
<value> | ::= | 0 | 1
Query Syntax: | [:SENSe]:RFID[:FORMat]:RET:CODing:INVert?
Returns | ::= | 0 | 1
Remarks: | <none>
Example: |
    :RFID:RET:COD:INV 0
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Rfid.Interfaces.MeasurementExtension.IsReturnLineCodingInverted

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |