[:SENSe]:TEDS[:FORMat]:PRESet | command

Restore all demod parameters to default values for the indicated slot format and channel bandwidth.

Command Syntax: | [:SENSe]:TEDS[:FORMat]:PRESet <value>
<value> | ::= | "NormalUplinkBurst" | "NormalDownlinkBurst" | "RandomAccessBurst" | "ControlBurst"
Remarks: | <none>
Example: |
    :TEDS:PRES "NormalUplinkBurst"
Version: | 16.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Teds.Interfaces.MeasurementExtension.Preset Agilent.SA.Vsa.Teds.SlotFormatPreset

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |