[:SENSe]:EVDO[:FORMat]:PRESet | command

Presets all demod properties to defaults for the indicated link direction.

Command Syntax: | [:SENSe]:EVDO[:FORMat]:PRESet <direction>
<direction> | ::= | "ForwardLink" | "ReverseLink"
Remarks: | <none>
Example: |
    :EVDO:PRES "ForwardLink"
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Cdma1xEvdo.Interfaces.MeasurementExtension.Preset Agilent.SA.Vsa.Cdma1xEvdo.DirectionType

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |