[:SENSe]:RFID[:FORMat]:RET:FORMat | command/query

Gets or sets the demod format for return (Tag -> Interrogator) bursts.

Command Syntax: | [:SENSe]:RFID[:FORMat]:RET:FORMat <value>
<value> | ::= | "AskDsb" | "AskSsb" | "AskPR" | "Bpsk" | "Fsk2" | "Ook"
Query Syntax: | [:SENSe]:RFID[:FORMat]:RET:FORMat?
Returns | ::= | "AskDsb" | "AskSsb" | "AskPR" | "Bpsk" | "Fsk2" | "Ook"
Remarks: | <none>
Example: |
    :RFID:RET:FORM "AskDsb"
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Rfid.Interfaces.MeasurementExtension.ReturnFormat Agilent.SA.Vsa.Rfid.ModulationFormat

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |