[:SENSe]:LTE:DECode:DCIFomats:PUSCh:TWO | command/query

Deprecated - use [:SENSe]:LTE:DECode:DCI2formats:PMI:TWO

Command Syntax: | [:SENSe]:LTE:DECode:DCIFomats:PUSCh:TWO <value>
<value> | ::= | Integer number
Query Syntax: | [:SENSe]:LTE:DECode:DCIFomats:PUSCh:TWO?
Returns | ::= | Integer number
Remarks: | <none>
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Lte.Interfaces.MeasurementExtension.DciFormat2PuschPmiReport2Layer

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |