[:SENSe]:MBOFdm[:FORMat]:DATarate | command/query

Gets or sets the data rate.

Command Syntax: | [:SENSe]:MBOFdm[:FORMat]:DATarate <value>
<value> | ::= | "DataRate53" | "DataRate80" | "DataRate107" | "DataRate160" | "DataRate200" | "DataRate320" | "DataRate400" | "DataRate480"
Query Syntax: | [:SENSe]:MBOFdm[:FORMat]:DATarate?
Returns | ::= | "DataRate53" | "DataRate80" | "DataRate107" | "DataRate160" | "DataRate200" | "DataRate320" | "DataRate400" | "DataRate480"
Remarks: | <none>
Example: |
    :MBOF:DAT "DataRate53"
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.MBOfdm.Interfaces.MeasurementExtension.DataRate Agilent.SA.Vsa.MBOfdm.DataRateType

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |