:INPut:EXTension:PARameters:SET | command

Sets the named parameter on the specified instrument type to the value specified.

Command Syntax: | :INPut:EXTension[1:N]:PARameters:SET <name>, <value>
<name> | ::= | String
<value> | ::= | String
Remarks: | <none>
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Interfaces.InputExtension.SetParameter

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |