:INPut:DIGital:DATA:BUS:CHANnel | command/query

Get/set the data bus names for parts 1 and 2 of a digital input channel data.

Command Syntax: | :INPut:DIGital:DATA:BUS[1:N]:CHANnel[1:N] <dataBus>
<dataBus> | ::= | String
Query Syntax: | :INPut:DIGital:DATA:BUS[1:N]:CHANnel[1:N]?
Returns | ::= | String
Remarks: | <none>
Example: |
    INP:DIG:DATA:BUS1:CHAN1 "I_part"
    INP:DIG:DATA:BUS2:CHAN1 "Q_part"
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Interfaces.DigitalChannel.DataBusPart1

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |