[:SENSe]:CUSTomofdm:ADVanced:DISPlay:NULL[:SUBCarriers] | command/query

Gets or sets a value indicating whether null subcarriers are displayed in IQ traces.

Command Syntax: | [:SENSe]:CUSTomofdm:ADVanced:DISPlay:NULL[:SUBCarriers] <value>
<value> | ::= | 0 | 1
Query Syntax: | [:SENSe]:CUSTomofdm:ADVanced:DISPlay:NULL[:SUBCarriers]?
Returns | ::= | 0 | 1
Remarks: | <none>
Example: |
    :CUST:ADV:DISP:NULL 0
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.CustomOfdm.Interfaces.MeasurementExtension.IsNullSubcarriersDisplayed

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |