[:SENSe]:GSM:ADVanced:IQ:STYLe | command/query

Gets or sets the style of constellation to display for the IQ Meas and IQ Ref traces.

Command Syntax: | [:SENSe]:GSM:ADVanced:IQ:STYLe <value>
<value> | ::= | "MeasurementFilterOnly" | "MeasurementComplementaryFilter" | "MeasurementComplementaryFilterDerotate"
Query Syntax: | [:SENSe]:GSM:ADVanced:IQ:STYLe?
Returns | ::= | "MeasurementFilterOnly" | "MeasurementComplementaryFilter" | "MeasurementComplementaryFilterDerotate"
Remarks: | <none>
Example: |
    :GSM:ADV:IQ:STYL "MeasurementFilterOnly"
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.GsmEdgeEvolution.Interfaces.MeasurementExtension.IQConstellationStyle Agilent.SA.Vsa.GsmEdgeEvolution.IQConstellationStyle

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |