[:SENSe]:LTE:ADVanced:SYMBol:TIME:ADJust:MODE | command/query

Gets or sets the Symbol Time Adjust mode.

Command Syntax: | [:SENSe]:LTE:ADVanced:SYMBol:TIME:ADJust:MODE <value>
<value> | ::= | "MaxOfWindowStartAndWindowEnd" | "MinOfWindowStartAndWindowEnd" | "WindowStart" | "WindowEnd" | "WindowCenter" | "PercentFftSize"
Query Syntax: | [:SENSe]:LTE:ADVanced:SYMBol:TIME:ADJust:MODE?
Returns | ::= | "MaxOfWindowStartAndWindowEnd" | "MinOfWindowStartAndWindowEnd" | "WindowStart" | "WindowEnd" | "WindowCenter" | "PercentFftSize"
Remarks: | <none>
Example: |
    :LTE:ADV:SYMB:TIME:ADJ:MODE "MaxOfWindowStartAndWindowEnd"
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Lte.Interfaces.MeasurementExtension.SymbolTimeAdjustmentMode Agilent.SA.Vsa.Lte.SymbolTimeAdjustmentMode

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |