[:SENSe]:W16D[:FORMat]:SCARrier:MODulation:QAM:ENABled | command/query

Gets or sets a value indicating whether to use 256-QAM instead of 64-QAM.

Command Syntax: | [:SENSe]:W16D[:FORMat]:SCARrier:MODulation:QAM:ENABled <value>
<value> | ::= | 0 | 1
Query Syntax: | [:SENSe]:W16D[:FORMat]:SCARrier:MODulation:QAM:ENABled?
Returns | ::= | 0 | 1
Remarks: | <none>
Example: |
    :W16D:SCAR:MOD:QAM:ENAB 0
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Ieee80216Ofdm.Interfaces.MeasurementExtension.IsDataSubcarrierModulationQam256Enabled

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |