[:SENSe]:ADEMod:AUTOcarrier:FREQuency | command/query

Gets or sets a value indicating whether auto carrier frequency is enabled.

Command Syntax: | [:SENSe]:ADEMod[1:N]:AUTOcarrier:FREQuency <enabled>
<enabled> | ::= | 0 | 1
Query Syntax: | [:SENSe]:ADEMod[1:N]:AUTOcarrier:FREQuency?
Returns | ::= | 0 | 1
Remarks: | <none>
Example: |
    :ADEM:AUTO:FREQ 0
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.AnalogDemod.Interfaces.AnalogDemodChannel.IsAutoCarrierFrequency

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |