:TRACe:DEMod:TABLe:FORMat | command/query

Gets or sets the format of a digital demodulation symbol table.

Command Syntax: | :TRACe[1:N]:DEMod:TABLe:FORMat <value>
<value> | ::= | "Binary" | "Hexadecimal"
Query Syntax: | :TRACe[1:N]:DEMod:TABLe:FORMat?
Returns | ::= | "Binary" | "Hexadecimal"
Remarks: | <none>
Example: |
    :TRAC:DEM:TABL:FORM "Binary"
Version: | 13.00 or later
.NET Equivalent: | For more operation and usage information, see: Agilent.SA.Vsa.Interfaces.Trace.DemodTableFormat Agilent.SA.Vsa.TraceTableFormat

17.00

Copyright © 2000-2013 Agilent Technologies, Inc. |